[Produktname] · Montageanleitung	[Dokument-Nr.] · Rev. [A]

MONTAGEANLEITUNG
[Produktname]
[Modell / Referenz]
	Bild des montierten Produkts einfügen




	Montagezeit
[ ] min
	Personen
[ ]
	Werkzeuge
[Siehe Seite 2]
	Schwierigkeit
[Leicht / Mittel / Experte]



	Lesen Sie alle Schritte, bevor Sie beginnen. Prüfen Sie, ob Sie alle Teile und Kleinteile von Seite 2 haben. Bewahren Sie diese Anleitung auf.



	Dokument-Nr.
	[ ]
	Revision
	[A]

	Datum
	[TT.MM.JJJJ]
	Hersteller
	[Firma, Website]





Vor Beginn
	⚠ VORSICHT
	[Gefährdung, zum Beispiel: schwere Teile oder scharfe Kanten.]
[Wie sie sich vermeiden lässt, zum Beispiel: zu zweit montieren und Handschuhe tragen.]



Benötigte Werkzeuge
	Bild
	Werkzeug
	Größe
	Bemerkungen

	Werkzeug
	[Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel …]
	[ ]
	[ ]

	Werkzeug
	[ ]
	[ ]
	



Teile und Kleinteile
Buchstaben für Teile, H-Nummern für Kleinteile. Zeichnen Sie Kleinteile im Maßstab 1:1, damit sich Schrauben durch Auflegen auf die Seite zuordnen lassen. Haken Sie jede Zeile ab, wenn Sie sie geprüft haben.
	Bild
	Pos.
	Bezeichnung
	Teilenummer
	Menge
	✓

	Teil
	A
	[Teilename]
	[ ]
	[ ]
	☐

	Teil
	B
	[Teilename]
	[ ]
	[ ]
	☐

	Teil
	C
	[Teilename]
	[ ]
	[ ]
	☐

	1:1
	H1
	[Schraube M[ ] × [ ] mm, Kopfform]
	[ ]
	[ ]
	☐

	1:1
	H2
	[Scheibe, Mutter, Stift]
	[ ]
	[ ]
	☐





Montageschritte
	1

Teile
[A] × [1]
[H1] × [4]

Werkzeug
[ ]
	Explosionsdarstellung dieses Schritts einfügen: die Teile dieses Schritts entlang ihrer Montagerichtung auseinandergezogen, mit Pfeilen



	[Kurze Anweisung, mit einem Verb am Anfang: Befestigen Sie Teil B mit vier Schrauben H1 an Teil A.]
Prüfung: [was der Leser sieht oder spürt, wenn der Schritt richtig ist]



	2

Teile
[A] × [1]
[H1] × [4]

Werkzeug
[ ]
	Explosionsdarstellung dieses Schritts einfügen: die Teile dieses Schritts entlang ihrer Montagerichtung auseinandergezogen, mit Pfeilen



	[Kurze Anweisung, mit einem Verb am Anfang: Befestigen Sie Teil B mit vier Schrauben H1 an Teil A.]
Prüfung: [was der Leser sieht oder spürt, wenn der Schritt richtig ist]



Kopieren Sie die zwei Tabellen eines Schritts, um den nächsten hinzuzufügen. Zwei Schritte passen auf eine Seite.


Abschlussprüfung
☐	Alle Schrauben sind fest.
☐	Bewegte Teile laufen frei, ohne zu schleifen.
☐	Es sind keine Teile oder Kleinteile übrig.
☐	Die Sicherheitskennzeichnung ist angebracht und lesbar.
☐	[Produktspezifische Prüfung]
Fehlende oder beschädigte Teile?
Bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück. Wenden Sie sich an [Firma] unter [Telefon / E-Mail / Website] und nennen Sie das Modell, die Teileposition (A, B, H1 …) und die Chargennummer auf dem Karton.
Revisionsverlauf
	Rev.
	Datum
	Änderung

	A
	[TT.MM.JJJJ]
	Erstausgabe

	
	
	



So gelingt eine gute Montageanleitung (vor der Freigabe löschen)
›	Ein Schritt, ein Bild, eine Tätigkeit. Zeigen Sie nur die Teile dieses Schritts; stellen Sie bereits Montiertes grau dar.
›	Ziehen Sie Teile in ihrer Montagerichtung auseinander, mit einem Pfeil, nie seitlich.
›	Behalten Sie die Blickrichtung von Schritt zu Schritt bei, und drehen Sie das Produkt nur, wenn die Arbeit auf eine andere Seite wechselt.
›	Testen Sie den Entwurf mit jemandem, der das Produkt noch nie gesehen hat, und verbessern Sie die Stellen, an denen er stockt.
Explosionsdarstellungen aus einer STEP-Datei, kostenlos im Browser: twinworks.com/de/animate/
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