[Nombre del producto] · Instrucciones de montaje	[N.º de documento] · Rev. [A]

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
[Nombre del producto]
[Modelo / referencia]
	Inserta una imagen del producto montado




	Tiempo de montaje
[ ] min
	Personas
[ ]
	Herramientas
[Ver página 2]
	Dificultad
[Fácil / Media / Experto]



	Lee todos los pasos antes de empezar. Comprueba que tienes todas las piezas y la tornillería de la página 2. Guarda estas instrucciones para más adelante.



	N.º de documento
	[ ]
	Revisión
	[A]

	Fecha
	[DD/MM/AAAA]
	Fabricante
	[Empresa, sitio web]





Antes de empezar
	⚠ PRECAUCIÓN
	[Peligro, por ejemplo: piezas pesadas o bordes cortantes.]
[Cómo evitarlo, por ejemplo: monta entre dos personas y usa guantes.]



Herramientas necesarias
	Imagen
	Herramienta
	Tamaño
	Notas

	Herramienta
	[Destornillador, llave Allen, llave fija…]
	[ ]
	[ ]

	Herramienta
	[ ]
	[ ]
	



Piezas y tornillería
Letras para las piezas, números H para la tornillería. Dibuja la tornillería a escala 1:1 para que se puedan comparar los tornillos colocándolos sobre la página. Marca cada línea cuando la hayas comprobado.
	Imagen
	Ref.
	Descripción
	N.º de pieza
	Cant.
	✓

	Pieza
	A
	[Nombre de la pieza]
	[ ]
	[ ]
	☐

	Pieza
	B
	[Nombre de la pieza]
	[ ]
	[ ]
	☐

	Pieza
	C
	[Nombre de la pieza]
	[ ]
	[ ]
	☐

	1:1
	H1
	[Tornillo M[ ] × [ ] mm, tipo de cabeza]
	[ ]
	[ ]
	☐

	1:1
	H2
	[Arandela, tuerca, pasador]
	[ ]
	[ ]
	☐





Pasos de montaje
	1

Piezas
[A] × [1]
[H1] × [4]

Herramienta
[ ]
	Inserta una vista explosionada de este paso: las piezas del paso separadas en su dirección de montaje, con flechas



	[Instrucción corta, empezando por un verbo: Fija la pieza B en la pieza A con cuatro tornillos H1.]
Control: [qué debe ver o notar el lector cuando el paso está bien hecho]



	2

Piezas
[A] × [1]
[H1] × [4]

Herramienta
[ ]
	Inserta una vista explosionada de este paso: las piezas del paso separadas en su dirección de montaje, con flechas



	[Instrucción corta, empezando por un verbo: Fija la pieza B en la pieza A con cuatro tornillos H1.]
Control: [qué debe ver o notar el lector cuando el paso está bien hecho]



Copia las dos tablas de un paso para añadir el siguiente. Caben dos pasos por página.


Controles finales
☐	Todos los tornillos están apretados.
☐	Las piezas móviles se mueven libremente, sin rozar.
☐	No sobra ninguna pieza ni tornillería.
☐	Las etiquetas de seguridad están colocadas y se pueden leer.
☐	[Control propio del producto]
¿Faltan piezas o están dañadas?
No devuelvas el producto a la tienda. Contacta con [empresa] en [teléfono / correo electrónico / sitio web] indicando el modelo, la referencia de la pieza (A, B, H1…) y el número de lote de la caja.
Historial de revisiones
	Rev.
	Fecha
	Cambio

	A
	[DD/MM/AAAA]
	Primera edición

	
	
	



Cómo hacer unas buenas instrucciones de montaje (elimina esta parte antes de publicar)
›	Un paso, una imagen, una acción. Muestra solo las piezas de ese paso; pon en gris lo que ya está montado.
›	Separa las piezas en la dirección en que se montan, con una flecha, nunca de lado.
›	Usa el mismo punto de vista de un paso al siguiente y gira el producto solo cuando el trabajo pasa a otro lado.
›	Prueba el borrador con alguien que nunca haya visto el producto y corrige donde se detenga.
Vistas explosionadas a partir de un archivo STEP, gratis en tu navegador: twinworks.com/es/animate/
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