[Nom du produit] · Notice de montage	[N° de document] · Indice [A]

NOTICE DE MONTAGE
[Nom du produit]
[Modèle / référence]
	Insérer une image du produit assemblé




	Temps de montage
[ ] min
	Personnes
[ ]
	Outils
[Voir page 2]
	Difficulté
[Facile / Moyen / Expert]



	Lisez toutes les étapes avant de commencer. Vérifiez que vous avez toutes les pièces et la visserie listées en page 2. Conservez cette notice.



	N° de document
	[ ]
	Indice
	[A]

	Date
	[JJ/MM/AAAA]
	Fabricant
	[Société, site web]





Avant de commencer
	⚠ ATTENTION
	[Danger, par exemple : pièces lourdes ou arêtes vives.]
[Comment l’éviter, par exemple : montez à deux et portez des gants.]



Outils nécessaires
	Image
	Outil
	Taille
	Remarques

	Outil
	[Tournevis, clé six pans, clé plate…]
	[ ]
	[ ]

	Outil
	[ ]
	[ ]
	



Pièces et visserie
Des lettres pour les pièces, des numéros H pour la visserie. Dessinez la visserie à l’échelle 1:1 pour que l’on puisse comparer les vis en les posant sur la page. Cochez chaque ligne une fois vérifiée.
	Image
	Rep.
	Désignation
	Référence
	Qté
	✓

	Pièce
	A
	[Nom de la pièce]
	[ ]
	[ ]
	☐

	Pièce
	B
	[Nom de la pièce]
	[ ]
	[ ]
	☐

	Pièce
	C
	[Nom de la pièce]
	[ ]
	[ ]
	☐

	1:1
	H1
	[Vis M[ ] × [ ] mm, type de tête]
	[ ]
	[ ]
	☐

	1:1
	H2
	[Rondelle, écrou, goupille]
	[ ]
	[ ]
	☐





Étapes de montage
	1

Pièces
[A] × [1]
[H1] × [4]

Outil
[ ]
	Insérer une vue éclatée de l’étape : les pièces de l’étape écartées selon leur direction de montage, avec des flèches



	[Consigne courte, commençant par un verbe : Fixer la pièce B sur la pièce A avec quatre vis H1.]
Contrôle : [ce que le lecteur doit voir ou sentir quand l’étape est réussie]



	2

Pièces
[A] × [1]
[H1] × [4]

Outil
[ ]
	Insérer une vue éclatée de l’étape : les pièces de l’étape écartées selon leur direction de montage, avec des flèches



	[Consigne courte, commençant par un verbe : Fixer la pièce B sur la pièce A avec quatre vis H1.]
Contrôle : [ce que le lecteur doit voir ou sentir quand l’étape est réussie]



Copiez les deux tableaux d’une étape pour ajouter la suivante. Deux étapes tiennent sur une page.


Contrôles finaux
☐	Toutes les vis sont serrées.
☐	Les pièces mobiles bougent librement, sans frottement.
☐	Il ne reste aucune pièce ni visserie.
☐	Les étiquettes de sécurité sont en place et lisibles.
☐	[Contrôle propre au produit]
Pièce manquante ou endommagée ?
Ne rapportez pas le produit en magasin. Contactez [société] au [téléphone / e-mail / site web] en indiquant le modèle, le repère de la pièce (A, B, H1…) et le numéro de lot inscrit sur le carton.
Historique des indices
	Ind.
	Date
	Modification

	A
	[JJ/MM/AAAA]
	Création

	
	
	



Réussir une notice de montage (à supprimer avant diffusion)
›	Une étape, une image, une action. Montrez seulement les pièces de l’étape ; grisez ce qui est déjà monté.
›	Éclatez les pièces selon leur direction de montage, avec une flèche, jamais de biais.
›	Gardez le même point de vue d’une étape à l’autre, et ne tournez le produit que si le travail passe sur une autre face.
›	Testez le projet avec quelqu’un qui n’a jamais vu le produit, et corrigez là où il s’arrête.
Des vues éclatées depuis un fichier STEP, gratuitement dans le navigateur : twinworks.com/fr/animate/
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